1. **核查情况**

**被反映企业基本情况**

其中一家为莆田市城厢区东海洁净海蛎处理厂，位于东海镇蔡亭村东坑，占地面积1000平方米，共建设两栋厂房，建筑面积900平方米，其中1#厂房建筑面积450平方米、2#厂房建筑面积450平方米，年加工白灰3000吨。项目总投资300万元，其中环保设资21万元。主要从事白灰加工，该公司于2015年9月建厂，2016年8月投入生产，2016年7月18日通过城厢区环保局环评审批，2016年10月27日取得排污许可证，证号：3503022016000047. 白灰生产工艺是：海蛎壳——铲车压碎——混合搅拌——炉窑烧制——筛选——成品。由于生产工艺特殊原因：海蛎壳进入炉窑烧制需20小时，窑内发酵要5小时，生产时间跨度大。坚窑燃烧废气采用专用管道收集后经“双碱法”脱硫除尘设施处理后通过20米高的排气筒排放。

另一家为莆田市城厢区国营白灰加工有限公司，位于东海镇西厝村202号，占地面积360平方米。年加工白灰1000吨，项目总投资120万元，其中环保投资11万元，主要从事白灰加工，该公司于2005年6月建厂，2006年投产，2016年12月办理项目环保审批手续，2018年8月3日取得排污许可证，证号：3503022018000024. 白灰生产工艺是：海蛎壳——铲车压碎——混合搅拌——炉窑烧制——筛选——成品。由于生产工艺特殊原因：海蛎壳进入炉窑烧制需20小时，窑内发酵要5小时，生产时间跨度大。坚窑燃烧废气采用专用管道收集后经“双碱法”脱硫除尘设施处理后通过15米高的排气筒排放。

两家石灰厂场内均已安装固定喷淋设施，并各配备壹台大功率移动喷雾机。

1. **现场最新检查情况**

1、2020年9月15日我局执法人员现场检查，两家石灰场当天正常生产，废气处理设施正常运行，周边喷淋处理设施开启并配备雾炮车进行地面式除尘降尘措施。厂房密闭性已进行提升改造，增加电动卷门，修理部份固定木框门，防止灰尘外泄。

2、2020年3月19日莆田市生态环境局对城厢区生态环境局上报的两家石灰厂督办件验收申请材料进行了审查，并进行现场核实，该信访件整改措施落实到位，整改目标已经完成，同意通过验收。由于两家石灰厂位于山上，周边未见群众，无法回访。

3、两家石灰厂已按我局要求每季度自行监测一次。

我局已于2020年9月15日委托莆阳检测公司对东海洁净处理厂进行监督性监测，于2020年9月16日委托莆阳检测公司对莆田市城厢区国营白灰加工有限公司进行监督性监测。2020年9月18日收到两家石灰厂的合格监测报告。（附监测报告）

**三、下一步工作措施**

我局将进一步会同东海镇人民政府加强对两家石灰场的日常巡查和监管次数，巩固已取得的整改成绩，同时耐心与投诉者解释沟通，做好安抚工作，防止投诉反弹。

**现场相关照片**

莆田市城厢区东海洁净海蛎处理厂：

雾炮车作业：



喷淋已开：



检测公司采样监测：



莆田市城厢区国营白灰加工有限公司2020年9月16日现场情况：

喷淋已开：



雾炮车作业：



检测公司采样监测：

